FAQ: на Mitsubishi Pajero Sport II  
один человек хороший сделал подборку .за точность не ручаюсь .  
нашел в интернете . выкладываю:

Масло в двигатель.

Бензиновый двигатель 3.0л.(6B31) по руководству 5W-40. Объём по руководству: 4.3л. Реальный объем: 4 л.  
Дизельный двигатель 2.5л.(4D56) по руководству 5W-30. Объём по руководству: 6.4л. Реальный объем: 5.9л.  
Дизельный двигатель 3.2л.(4M41) по руководству 5W-30. Объём по руководству: 9.3л. Реальный объем: 8.0л.  
Замена по руководству каждые 15тыс.км или 7.5тыс.км., или каждый год (в зависимости, что наступит раньше). В условиях реальности советую для дизельных двигателей менять раз в 7.5тыс.км.,  
бензиновые раз в 15тыс.км. или раз в год (в зависимости, что наступит раньше). Первая замена на 3тыс.км. для всех типов двигателей.  
Все масла класса B3/B4/B5.

Масло коробки передач, и раздаточной коробки.

Раздаточная коробка передач. по руководству GL-4, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 2.5л. Реальный объем: 2л.+-100мл. Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км.  
В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).  
Механическая коробка передач. по руководству GL-3, 75W-85. В условиях реальности советую 75W-90 GL4. Объём по руководству: 3.4л. Реальный объем: 3.2л.  
Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).  
Автоматическая коробка передач. по руководству DIA QUEEN ATF SP III В условиях реальности советую синтетическое масло ATF SP3. Объём по руководству: 9.7л. Реальный объем: около 8 л.  
Жидкость АКПП по руководству меняется раз 90 тыс.км. или раз в 2 года. В условиях реальности советую менять сливным способом раз в 45 тыс.км.(4л) и с полной откачкой раз в 90тыс.км.

Масло в дифференциалах.

Передний дифференциал. по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 1.2л. Реальный объем: 1.2л.  
Задний дифференциал(МКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 3.2л. Реальный объем: 3.0л.  
Задний дифференциал(АКПП). по руководству GL-5 или выше 80W. В условиях реальности советую 75W-90 GL5. Объём по руководству: 2.6л. Реальный объем: 2.8л.  
Замена масла по руководству: каждые 45тыс.км. В условиях реальности советую: Первая замена на 15тыс.км., вторая на 30тыс.км. далее раз в 30тыс.км. Или раз в год(что наступит раньше).

Кондиционер, климат контроль.

По руководству Хладагент 630-670 г. HFC-134a. Масло ZXL-100PG

Тормозная жидкость. Жидкость гидропривода сцепления.

Тормозная жидкость. по руководству DOT3 или DOT4. В условиях реальности советую DOT4. Объём по руководству: По потребности. Реальный объем: 1л.  
Замена по руководству — каждые 30тыс.км., или раз в два года(в зависимости, что наступит раньше). В условиях реальности советую каждые 30тыс.км.,  
первая замена на 15тыс.км. или каждые 2 года с дня выпуска жидкости (в зависимости, что наступит раньше).  
Жидкость гидропривода сцепления. по руководству DOT3 или DOT4. В условиях реальности советую DOT4. Объём по руководству: По потребности. Реальный объем: 1л.(в т.ч. и тормозная жидкость). Замена раз в 2 года.

Смазка карданной передачи

3 точки шприцевания, 2 на заднем карданном валу, 1 на переднем.  
Советую делать шприцевание раз в 7.5тыс.км.

Жидкость стеклоочистителя

В условиях реальности советую Летом — Вода горячая из под крана + Фери. Зимой — этиловый спирт + Фери или хорошая незамерзайка. Объём по руководству:4.5л. Реальный объем: 4.7л.

Охлаждающая жидкость

Бензиновый двигатель 3.0л.(6B31) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 11.0л.  
Дизельный двигатель 2.5л.(4D56) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 8.2л.  
Дизельный двигатель 3.2л.(4M41) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 8.5л.  
Охлаждающая жидкость предписано замена 60 тыс.км. или раз в два года.

Жидкость усилителя рулевого управления

Жидкость усилителя рулевого управления. по руководству ATF DEXRON III или DEXRON II. В условиях реальности советую ATF DEXRON III синтетика. Объём по руководству: По потребности.  
Реальный объем: (неизвестно, кто знает просьба сообщить в ЛС)л.

Обслуживание суппортов

Смазка каждые 15тыс.км., лучше раз в 7.5.тыс.км.  
Для бездорожья — медная паста, для асфальта — высокотемпературная силиконовая смазка.

Лампы

Наружные осветительные приборы

Передние фары:  
Фары дальнего света (галогенная лампа), 60 Вт, Цоколь HB3  
Фара ближнего света (ксенон) № MU 820005 Цвет — 4300К  
Фара ближнего света (галогенная лампа), 55 Вт, Цоколь H11  
Противотуманные фары, 55 Вт, Цоколь H11  
Габаритные огни, 5 Вт, Цоколь W5W  
Передние указатели поворота, 21 Вт, Цоколь PY21W (Оранжевая лампа)  
Боковые указатели поворота, 5 Вт, Цоколь WY5W (Оранжевая лампа)

Задние фонари  
Верхний стоп-сигнал (центральный за стеклом), 16 Вт, Цоколь W16W  
Стоп сигналы\габаритные огни (в боковых фонарях), 21\5 Вт, Цоколь P21/5W.  
Указатели поворота, 21 Вт, Цоколь P21W  
Габаритные огни, 5 Вт, Цоколь W5W  
Подсветка номера, 5 Вт, Цоколь W5W  
Фонарь заднего хода, 21 Вт, Цоколь P21W  
Противотуманный фонарь, 21 Вт, Цоколь P21W

Салон

Осветительные приборы  
Плафоны в дверях, 3.4 Вт, Цоколь W5W  
Потолочный плафон освещения передний(три лампы, в т.ч. штурманская подсветка), 7.5 Вт, Цоколь W5W  
Потолочный плафон освещения средний, 8 Вт, Цоколь C5W  
Потолочный плафон освещения багажника, 8 Вт, Цоколь C5W  
Подсветка перчаточного ящичка, 1.4 Вт, Цоколь W1,2W  
Лампа подсветки центральной консоли(подсветка над прикуривателем), 1.4 Вт, Цоколь W1,2W

Бортовой компьютер  
Машины до 2010 модельного года подсветка осуществлена с диодов.  
После 2010 модельного года подсветка осуществлена с помощью газоразрядных ламп.

Справочно

Зависимость цвета свечения от температуры К  
3200К — Желтый цвет  
4300К — Бело-желтый цвет (Естественный белый, тёплый белый).  
5000К — Белый цвет  
6000К — Бело-синий цвет  
8000К — Синий цвет  
12000К — Фиолетовый цвет

Зависимость ламп и цоколей

лампа Н11 цоколь PGJ19-2  
лампа HB3 цоколь P20d  
лампа PY21W цоколь BAU15s  
лампа P21W цоколь BA15s  
лампа W3W цоколь W2.1x9.5d  
лампа W2.3W цоколь W2x4.6d  
лампа C5W цоколь SV8.5-8

Прокладка сливной пробки поддона двигателя 4D56 Mitsubishi MD050317  
Прокладка сливной пробки поддона АКПП 5ст MN113518  
Прокладка сливной пробки поддона РК MD000312  
Прокладка сливной пробки поддона переднего редуктора MB001294  
Прокладка сливной пробки поддона заднего моста MB001294  
Прокладка заливной пробки РК MD000312  
Прокладка заливной пробки переднего редуктора MF660066  
Прокладка заливной пробки заднего редуктора MF660066

Инструкция по эксплуатации Mitsubishi Pajero Sport NEW [app.box.com/s/vigf4dz9f6h1r8dtaa5y](https://app.box.com/s/vigf4dz9f6h1r8dtaa5y)

Инструкция по эксплуатации Многофункциональной Коммуникационной Системы Mitsubishi [app.box.com/s/xhckvw862rz67sbujff0](https://app.box.com/s/xhckvw862rz67sbujff0)  
Каталог оригинальных и не оригинальных аксессуаров для Mitsubishi Pajero Sport [app.box.com/s/n29c94bejnhsaqchstoa](https://app.box.com/s/n29c94bejnhsaqchstoa)  
Руководство по установке Webasto Termo Top C на Mitsubishi Pajero Sport [app.box.com/s/noqlzsgy6c9rdirgmrd6](https://app.box.com/s/noqlzsgy6c9rdirgmrd6)  
Комплект сервисных программ Mitsubishi ASA Europe Update 345 12/2013 ТОРЕНТ ! [rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4621660](http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4621660)

спасибо тем кто проделал огромную работу

[www.drive2.ru/l/1342055/](https://www.drive2.ru/l/1342055/)  
[www.drive2.ru/l/1342038/](https://www.drive2.ru/l/1342038/)

pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/v…ewtopic.php?f=222&t=83611